2020년                                위치 : 구례군 토지면, 문척면, 광의면 일대

□ 지리산둘레길 명품화사업 외 2건 □

(구례군) 실시설계용역

2 0 2 0 .  0 2 .

과  업  내  용  서

과  업  내  용  서

Ⅰ. 개 요

1. 과업의 목적

가. 본 실시설계용역은 구례군 토지면 일원의 지리산둘레길과 관광자원을 연계한 산책로, 산악자전거길 및 편의시설을 정비하여 방문객 및 주민의 여가생활 활성화 및 건강증진를 도모하는 데 그 목적이 있다.

2. 과업의 개요

가. 용 역 명 : 지리산둘레길 명품화사업 외 2건 (구례군) 실시설계용역

나. 위    치 : 구례군 토지면, 문척면, 광의면 일원

다. 과 업 량 : 조사측량 및 실시설계 1식

라. 용역기간 : 착수일로부터 90일간

마. 과업내용

(1) 실시설계

(2) 기타 행정절차 이행

㈎ 행정계획 및 개발계획 협의 추진에 소요되는 제반업무 및 각종 인허가 절차이행

Ⅱ. 과업내용 일반사항

1. 과업착수

계약대상자는 계약체결 후 7일 이내 본 과업을 착수하여야 하며 착수신고서 및 과업수행에 필요한 서류를 제출하여야 한다.

<착수신고서>

⑴ 착수계 및 과업수행계획서

⑵ 과업수행예정공정표(착수․중간․최종보고회 일정 포함)

⑶ 현장대리인계           ⑷ 과업수행자명단 및 비상연락망

⑸ 용역이행 보안유지각서  ⑹ 기타 발주기관에서 추가 요구자료 등

2. 업무협의 및 보고

가. 업무협의

⑴ 계약대상자는 계약 후 7일 이내 착수신고서 제출 시 과업수행 총괄계획서를 함께 제출하고 발주기관과 1차 업무협의를 하여야 한다.

⑵ 과업의 수행과정에서 예기치 못한 사항이 발생 시에는 발주기관과 협의하여야 하며 협의사항에 대하여는 성실히 이행하여야 한다.

나. 용역진행보고

⑴ 착수보고 : 과업의 총괄 추진 계획 및 일정과 상세계획 등

⑵ 중간보고 : 공정에 의거 1회 이상 중간보고 시행 및 의견 반영

⑶ 최종보고 : 공정의 마무리 1개월 전 최종보고 시행

3. 기술자문 및 의견수렴

가. 본 과업 수행기간 중 계약대상자는 필요한 경우, 관련전문가의 기술자문을 받아 용역에 반영할 수 있다.

나. 본 과업은 진행 중 지역주민들의 의견을 적극 수렴하여야 한다.

4. 하도급의 범위

가. 계약대상자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

⑴ 각종조사, 측량 및 이와 유사한 작업

⑵ 제도 및 도화 등의 작업

⑶ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

다. 설계 등 용역을 하도급 한 경우 당초 도급받은 용역업체는 당해 설계 등 용역에 관하여 발주기관에 대해 책임을 진다.

라. 계약대상자는 설계 등 용역을 하도급 한 경우 하도급 계약내용을 발주기관에 통보하여야 한다.  단, 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여는 발주 기관에 상세한 하도급 계약내용을 제출하고 승인을 받아야 한다.

5. 발주기관의 자료제공

발주기관은 계약상대자의 요구에 따라 본 과업과 관련한 기본조사 자료를 제공하며, 기타 관련기관 및 공공기관에 대한 협조가 필요할 시 이에 대한 조치를 취할 수 있다.

6. 사용언어 및 문자

과업 수행 상 사용문자는 한글로 작성하며, 사용언어는 한국어로 하며, 업무상 발주기관이나 계약대상자가 사용하는 모든 통역 및 번역에 소요되는 비용은 계약대상자가 부담한다.

7. 보안사항

가. 계약자는 보안대책을 수립하여야 한다.

나. 모든 성과품은 계약자가 소유하거나, 임의로 외부에 유출시켜서는 안된다.

다. 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약자의 책임으로 한다.

8. 설계변경조건

가. 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나. 과업수행과정에서 발주 당시 예상치 못한 과업수행에 반드시 필요하다고, 발주 기관이 인정하는 조사, 시험, 평가 등의 업무가 발생할 경우

다. 기타 발주기관이 필요하다고 인정할 때

9. 과업의 중지 및 연장

가. 계약자의 귀책사유가 아닌 사항으로 인하여 과업의 계속추진에 지장을 초래하거나, 추진이 불필요하다고 판단될 경우 발주기관은 용역중지를 명 할 수 있다.

나. 과업의 추진시 인․허가의 협의지연 등으로 연장이 필요한 경우 발주기관의 승인을 얻어 연장할 수 있다.

10. 기  타

가. 본 과업에 참여하는 기술진은 용역에 관하여 기술과 경험이 풍부한 전문가로 구성하며, 합리적이고 효율적인 용역이 수행되도록 하여야 한다.

나. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피 한 경우에는 발주기관의 승인을 얻어야 하며 발주기관에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대하여는 지시에 의거 즉시 교체하여야 한다.

다. 분야별 세부사업계획의 추진에 있어서는 발주기관의 직제상 업무 관련실과의 협의 및 심의 등을 받아 결정하여야 한다.

라. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 제반사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 발주기관의 관련규정 및 관련 법령과 정부제정 각종 시방서에 의거 발주기관과 협의하여 수행하여야 하며 본 과업지시서를 충분히 숙지한후 자료수집하여 설계에 착수하여야 한다.

마. 과업수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환자료 등 최신기술을 이용토록 하고 사업의 시행과 관련 필요한 경우 기존자료 및 국내외 선진사례조사를 직접 또는 간접 조사하여, 설계 등에 반영하여야 하며 필요한 경우 건설기술관리법에 의한 건설기술심의 등 행정절차 이행을 수행하여야 한다.

바. 본 과업으로 인하여 계약대상자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 계약대상자가 손실 보상하여야 한다.

사. 성과품 작성을 발주기관과 협의하여 결정하고 과업완료시 성과품을 작성‧제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며 발주처의 조기공사 발주추진 등의 사유로 성과물의 일부 또는 조기제출을 요구하는 경우 계약상대자는 이에 따라야 한다.

아. 계약대상자는 관련자료(상위계획 및 관련계획 등)를 면밀하게 분석하여 과업을 수행하여야 하며 관계기관(부서) 협의 및 인ㆍ허가에 필요한 자료를 필요한 시기에 작성하여 제출하여야 하며 제출자료는 계약대상자의 책임으로 한다.

자. 제출된 성과품 중 검토 및 관계법령에 의거 협의, 승인, 심사과정에서 보완 또는 시정사항이 발생한 경우 이의 없이 수정‧보완 제출한다.

차. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항일지라도 필요하다고 인정할 경우 발주기관과 협의하여 결정하고 계약대상자는 이를 성실히 이행하여야 한다.

파. 용역비 정산은 본 과업수행에 따른 용역비의 변동 요인이 발생할 시에는 예산범위 내에서 정산 처리할 수 있으며 정책변경 등 불가피한 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 타절 하거나 과업내용을 변경할 수 있다

하. 본 과업 중 관련기관(부서)과 사전협의 및 설명 등이 필요한 경우에는 성실히 협조하여야 하며 기타 당해 용역의 추진경위에 대하여 보고서 등에 명기, 체계적인 관리가 되도록 협조하여야 한다.

11. 설계 시 고려사항

가. 신기술ㆍ신공법 등을 설계에 반영하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 및 해결방안 등을 종합적으로 검토한 후 발주처와 협의하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 반영한다.

나. 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

다. 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

라. 건설폐자재 활용방안 검토

마. 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

바. 관련법의 규정에 따라 분리 발주가 필요한 공사는 별도내역서 작성

12. 용역수행 예정공정표

구 분	비 율(%)	과 업 수 행 기 간 (일)						비 고
		15 일	30 일	45 일	60 일	75 일	90 일
가. 현지조사 및 측량	36.0	20.0	14.0				2.0
나. 실 시 설 계	60.0		6.0	15.0	15.0	15.0	9.0
다. 성과품 작성	4.0	2.0					2.0
계	100%	22.0	20.0	15.0	15.0	15.0	13.0
		22.0	42.0	57.0	72.0	87.0	100

Ⅲ. 과업의 세부지침

1. 자료수집 및 조사

가. 자료수집 및 현황조사

⑴ 전남 구례군 도시기본계획, 공원녹지기본계획, 도시관리계획결정(공원조성계획), 관할 구청계획 등 관련법령 및 기준 등을 검토하고 이에 적합하도록 작성하여야 한다.

⑵ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 공원녹지기본계획수립지침, 전남 구례군 공원조례와 관련지침 등에 대하여 충실히 조사 검토하여 적합하도록 작성하여야 한다.

⑶ 공원조성에 관한 국내외 유사 및 선진사례에 대하여 현장답사 및 간접자료를 검토하여 계획에 반영하고 개념별 사례사진을 첨부한다.

⑷ 대상지의 현황조사를 시행하여 수목, 시설물 및 지장물의 도면 및 목록을 작성하여야 한다.

⑸ 대상지 주변 지역의 식생현황을 조사하여 수림 조성시 반영하여야 한다.

나. 현지조사 및 답사

⑴ 해당 계획 지역에서의 지형, 지장물, 토지이용상황 등을 파악 확인하여 합리적인 사업계획(공사용도로, 공사부지, 작업장 등)을 확보하고

⑵ 현지 답사하여 현지조건에 계획시설 등이 적합여부를 확인하고 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 비디오 등을 이용하여 리스트를 정리하고 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

⑶ 조사 및 측량

㈎ 지형현황 측량을 실시한다.

㈏ 측량의 축척은 1 : 1,000으로 하되, 발주처와 협의하여 축척을 조정할 수 있다.

㈐ 측량결과에 의거 기존 구조물 및 표고를 자세히 명기한다.

㈑ 사용기기는 최신장비를 사용 오차를 최소화한다.

㈒ 측량 평면도에는 조사된 성과를 삽입한다. (인접지역까지 연결되도록 표기)

㈓ 주요 측량원점과 등고선에는 지반고를 기입한다.

㈔ 본 공사에 따른 지장물(지상, 지하 매설물)목록 및 도면을 작성한다.

다. 토지 및 지장물 조서

⑴ 지명, 지번, 지적, 지목 등이 포함된 토지조서를 작성하여야 한다.

⑵ 현지조사를 통해 지장물건에 대한 지장물명, 소재지, 소유자성명, 주소, 소유권 이외의 권리, 수량 등을 포함한 지장물건 조서를 작성한다.

⑶ 지장물 관리 유관기관과 현장입회 조사된 지장물은 공사 중 위치 착오 및 불명확으로 인한 안전사고 예방을 위하여 그 위치를 정확히 표시한 지장물 조서 및 도면을 작성하여야 한다.

⑷ 용지도 및 지적도는 공공기관에서 발급 또는 공급하는 지적도 및 임야도 등에 의하여 작성하고 편입토지가 누락되어서는 아니 된다.

⑸ 계획구역내 지장물 조사는 관중인 각종시설물 계획도 등을 활용 및 관련 기관 협의를 통해 정확히 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

⑹ 지장물 중 이설이 필요한 시설(수목, 전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출하여 공사비에 반영하여야 한다.

⑺ 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 하여야 한다.

⑻ 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기하여야 한다.

라. 자연환경조사

지형 자연환경 및 지질, 식물상, 식생, 포유류 및 양서 파충류, 조류, 담수어류, 곤충류 등 자연환경조사는 전라남도 자연환경조사서를 참고하여 생태도를 작성 본 용역의 기초 자료로 활용하되 미흡한 사항은 별도 조사하여 활용

마. 관련계획의 점검 및 검토

⑴ 공원조성계획 등 기본계획에 의거 필요한 사전 검토, 분석을 실시하고 충분한 협의를 거쳐 실시설계 방향(기준안)을 작성 후 용역 수행에 임하여야 한다.

⑵ 사업시행에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토 하도록 한다.

⑶ 집단 민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계 기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며, 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다

⑷ 상위계획(도시기본계획, 공원녹지기본계획 등)을 참고하여 실시계획 수립하고 도시계획은 관련 행정구역별로 조사, 정리되도록 하여 인구분포, 토지의 이용과 최근 및 향후의 토지이용의 변화나 대규모 개발계획 등에 대한 영향을 예측하고 반영하여야 한다. 특히, 사업대상지 주변 공원구역이나 기타 하천 관련계획 등을 면밀히 조사 검토하여야 한다.

바. 생태조사

⑴ 식생조사는 종, 식생구조, 식생현존량 등과 관련식생의 조사․분석에 적용

⑵ 사업시행과 관련하여 보존 또는 이용할 가치가 있는 기존식생의 조사․분석 및 식생이식, 수목의 활력 등에 관한 내용을 포함한다.

⑶ 수목조사 : 사업부지내의 기존수목(림)은 자원의 효율적 활용, 주변 수목과의 조화, 환경 친화적 식재공간의 조기 확보 등의 측면에서 가능한 보전․이용 하는 것이 바람직하다.

⑷ 대상지역에 특별히 지정되어 보존되고 있으나 앞으로 보존할 필요가 있는 종에 대한 관련계획과 자연경관이나 생태계의 보호를 위해서 특정지역(자연환경보전구역, 조수보호구역 등) 지정한 관련계획 등을 조사하여 기술한다.

2. 실시설계

가. 일반지침

⑴ 공사비 산정은 국토교통부 제정 각종 표준시방서 및 관련시방서와 건설공사 표준품셈 및 정부노임단가, 구례군 건설공사설계지침 등을 기준으로, 최신자료를 활용하고 그 출처를 기재, 단위는 미터법으로 함을 기준으로 하고 실시설계를 위한 공사비산정 기초로 활용할 수 있도록 예산서를 작성하여야 한다.

⑵ 본 공사에 필요한 석산, 토취장, 사토장, 골재원 등을 조사하여 1/25,000도면에 매장량(생산량), 채취가능량(사용가능량), 운반거리, 가격 등을 표시하여 비교 검토한 후 그 결과를 제출하여야 하며 각종 공사장을 대상으로 토취가능량, 사토가능량 등을 조사

⑶ 설계에 반영될 석재, 골재원, 기타 완제품선정은 발주기관과 사전 협의하여 결정해야 한다.

⑷ 측량성과, 기본계획 등의 자료를 참조 설계하되, 발주기관과 협의 시행한다.

⑸ 과업수행내용 및 지침에 대해서는 수시로 감독관과 협의하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을시는 소집에 응하여야한다.

⑹ 기존 시설지구 사업계획 및 보고서 등을 면밀히 분석하여 공간적 연속성을 유지할 수 있는 자재와 공법 등을 선정, 설계에 반영하여야 한다.

⑺ 대상지 인근지역의 토취가능지역 및 해당시군에서 수행하고 있거나 추진 예정지역의  각종 공사장을 대상으로 토취가능량, 사토가능량 등을 조사하여야 한다.

⑻ 모든 시설물은 경제적이고 효율적으로 관리 할 수 있는 시설로 설계하여야 하며 최근의 신(新)공법을 검토, 분석하여 설계에 적용하여야 한다.

나. 부문별 설계 지침

⑴ 부지정지설계

㈎ 단지조성은 기본계획 및 기존 시설지구 사업 등을 고려하여 적정성검토 분석 후 실시하되 현 지형에서 토량의 이동이 최소가 되도록 한다.

㈏ 각 블럭 및 단지외곽, 도로 기‧종점, 도로교점, 중요구조물의 좌표를 기입하고, 면적 산정은 좌표계산에 의하며 굴곡 및 곡선부분은 삼사법에 의하여 산정함을 원칙으로 하며, 전산에 의한 면적산정에 의한다.

㈐ 단지 횡단면은 50m을 기준으로 작성하되, 원지반과 계획고의 구배가 일정한 경우 발주기관과 협의 조정할 수 있다.

㈑ 단지의 구배는 도로의 배수 등을 고려하여 결정한다.

㈒ 도로와 단지가 접하는 부분은 가능한 단차를 두지 않도록 하며, 부득이한 경우에는 차량이 단지 내 진입이 가능한 단차를 두어야 한다.

⑵ 도로 및 포장설계

㈎ 단지 내 도로의 종단구배는 도로의 구조설계기준에 관한 규정, 각종 포장 설계지침 등 제 기준에 의거 설계함을 원칙으로 한다.

㈏ 각종 도로는 도로의 구조‧시설기준에 관한 규정해설 및 지침에 의거하여 포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장설계가 되도록 한다.

㈐ 동선의 종류에 따른 이용자의 빈도, 경제성, 유지관리, 미관 등을 고려하여 설계한다.

㈑ 보도의 마감재는 미관과 내구성을 고려하여 설계한다.

㈒ 보도 및 계단처리시에는 장애인을 고려한 시설로 설계한다.

⑶ 구조물 설계

구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 안정성, 경제성, 미관 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계를 하여야 한다.

⑷ 배수설계

㈎ 하수도 설계는 국토해양부 제정 상‧하수도 시설기준에 의해 설계를 한다.

㈏ 기타 기존 배수관을 활용할 시는 현장여건 조사결과에 의거 기존계획을 최대한 이용토록 한다.

㈐ 오수와 우수의 관로는 분리 계획하되 확장시 오수는 정화조를 통한 다음 오수관에 합류시키고 배수시설까지 분류식으로 연결한다.

㈑ 맨홀은 현장여건을 감안하여 계획하고, 관로의 기점, 합류점, 경사변화 수평변화 및 단면변화점에는 필히 설치토록 계획한다.

㈒ 우배수설계는 자연유하식을 원칙적으로 계획하고 우수량 산정에서 확율 재기 년도는 간선하수거 10년, 지선하수거 5년으로 계획한다.

⑸ 조경시설물 설계

㈎ 정밀성과 함께 융통성 있게 설계한다.

㈏ 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로 설치상황에 적합한 치수를 선택한다.

㈐ 조경시설물은 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계하고 경관심의 등을 고려 경관감안 설계한다.

㈑ 대상지내 설치되는 시설물은 가급적 동일한 형태, 동일한 재료, 동일한 색채, 동일한 모듈에 의한 설계로서 전체적으로 통일된 분위기를 연출하도록 한다.

㈒ 조경시설물의 재료는 현대적인 인공재료는 가급적 피하고 자연재료를 이용한 시설물이 되도록 하며, 부지의 특성상 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 시행한다.

⑻ 조경식재설계

㈎ 조경식재는 지역특성에 충분히 반영되도록 향토수종을 사용하는 것을 원칙으로 하되 그 외의 수종에 대해서는 충분한 조사 후 발주기관과 협의하여 설계한다.

㈏ 식재 설계시 각 수종에 적합한 식재밀도와 수목간격을 유지한다.

㈐ 지역적 특성과 지형의 고저차에 따라 교목과 관목, 낙엽수와 상록수를 조화롭게 식재한다.

㈑ 식재설계는 공원의 특수성을 감안, 여건에 맞게 식재방식을 이용하여 자유롭고 안정된 배식방법으로 시도한다.

㈒ 잔디는 전면 평떼로 피복함을 원칙으로 하고 주변상황 경사도, 장소의 중요성 등을 감안하여 줄떼로 피복한다.

㈓ 생울타리는 시각의 차폐, 동선의 차단 구조물의 경관완화를 위해 식재한다.

사) 식물생육이 불리한 식재지반은 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

아) 사람이 휴식하거나 모이는 장소는 녹음을 제공할 수 있도록 식재한다.

자) 기존수림은 최대한 활용하고 보존한다.

다. 설계도서 작성

⑴ 설계도면

㈎ 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 하며, 도면내용이 시공자가 이해하기 어렵거나 해석상 혼란이 발생할 소지가 있는 부분은 설명문(Remarks)을 기입하여야 한다.

㈏ 실시설계의 구조물 도면에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법)에 대하여 표시하여야 한다.

㈐ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 과업책임기술자 또는 분야별 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

㈑ 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의하여야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

㈒ 설계도면은 KS 0005(제도통칙)와 KS F1001(토목제도통칙)에 따라 작성해야 한다.

㈓ 도면하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

㈔ 모든 도면은 CAD시스템을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

㈕ 설계도면에 작성되는 단위는 C. G. S를 원칙으로 하며, 특수단위가 필요할 때는 발주기관과 협의하여 작성한다.

⑵ 공사시방서

㈎ 공사시방서는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 사항과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능‧규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한다.

㈏ 앞서 제시한 사항과 같은 공사시방서내용에 준하여 기본설계의 공사시방서작성 예를 보여주어야 한다

⑶ 설계예산서

㈎「설계예산서」에는 총 예상 공사비와 공사개요를 기재한다.

㈏「총괄예산서」에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다.

㈐ 노임기준은 가장 최근에 공시된 공사노임단가를 기준한다.

㈑ 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 포함하여 3개이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

㈒ 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준 한다.

㈓ 중기손료 작성시의 외환율은 당해연도 1월 3일 외환은행 전신환매도율을 기준으로 한다.

㈔ 공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준 한다.

㈕ 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

㈖ 설계예산서는 회계예규 원가예산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성토록 하며, 개략공사비 산정을 위해 최대한 상세히 산출하여야 한다.

⑸ 기타사항

㈎ 도면의 크기는 KGA5201의 A0～A6에 준 하는 것을 원칙으로 한다.

㈏ 모든 보고서, 시방서등은 A4크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다.  그러나 도면, 집계표 등은 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

㈐ 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 상이하여 승인을 득한 후에 실시한다.

㈑ 성과품의 작성이 완료되면 공사발주를 위한 실시계획인가를 반드시 승인받아야 하며, 이때 필요한 성과품의 작성과 관련 행정절차를 감독관과 협의하여 시행하여야 한다.

㈒ 설계서의 작성 및 자재의 선정, 공법의 결정은 경관적 연속성을 구현하여야 한다.

3. 지형측량

가. 일반사항

⑴ 본 측량은 측량법에 의한 일반측량 작업규정에 의거 감독원의 지시에 따라 시행 한다.

⑵ 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 발주기관과 협의 후 현지측량에 임하여야한다.

⑶ 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업수행상 필요한 것은 발주기관의 지시에 의거 수급자가 시행하여야 한다.

⑷ 지적도 및 임야도는 군청에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

⑸ 현황측량은 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10%이상 여유있게 측량해야 한다.

⑹ 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

㈎ 각도는 도‧분‧초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

㈏ 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

㈐ 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1m 간격으로 표시하여야 한다.

㈑ 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

⑺ 삼각점 및 주요 수준점조서를 작성하고 발주기관이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여 영구 보존할 수 있도록 한다.

⑻ 지적현황도는 현황측량의 성과와 지적원도 및 도시계획선을 확인하여 작성하여야 한다.

⑼ 공원단지계획은 지형현황측량성과에 의한 표고와 지형을 기준으로 평면계획을 수립 후배치계획에 따라 중심선과 종단계획 등을 반영하여야 하며, 지형지물이 변화하는 시점, 수평 및 종단변화가 심한 곳은 중간측점을 설치하고 도면의 축척은 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

나. 도면작성 및 계산

⑴ 수급인은 지형도상에서 지적이 삽입된 종합도 외에 지적도 및 용지도를 별도로 작성하여야 한다.

⑵ 컴퓨터를 이용한 종합적인 분석 및 계획을 위해 지형 및 지적이 입력된 CAD용 도면을 별도로 작성‧제출해야 한다.

⑶ 각종 계산은 소정양식에 의하여 실시하되 도상지구계는 좌표로서 결정하여야 한다.

⑷ 사업대상지내 지장물(건물, 전신주, 체신주, 수목 등)을 상세히 조사하여, 도면에 표현하고 지장물조서를 작성하여야한다.

4. 토질조사(필요시)

가. 과업에 의거 조사하며, 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 관련규정 및 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

나. 과업을 수행하기위한 자격을 가진 기술자를 감독원의 승인하에 현장에 상주시켜 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 조사지역을 정밀답사하여 지표지질조사를 실시한 후 조사에 대한 제반 계획을 수립하여야 하며, 조사목적상 계획의 변경이 있을 시는 감독원과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

라. 수급인은 작업현황에 대하여 작업일보를 작성 감독원에게 보고하여야 하며 기계기구 이동 이전에 감독원의 사전승인을 받아야 한다. 만일 감독원의 승인이 없이 이동한 경우 그 성과를 인정하지 아니한다.

마. 현장조사 완료 후 성과를 종합분석하여 즉시 그 결과를 감독원에게 제출하고 과업수행시 발생한 재해 및 피해에 대한 보상책임을 수급인이 진다.

바. 계약대상자는 조사에 대한 제반계획을 수립하여 착수전 보고하여야 하며, 조사목적상 계획의 변경이 있을 시는 감독원과 협의하여야 한다.

사. 지표지질조사는 지표의 암석이나 지층상태를 관찰하여 조사지역내의 지질분포상태, 지질구조 등을 밝힘으로서 지반의 안정성여부 등을 규명하는 일련의 조사과정으로 그 대상과 목적에 따라 조사의 정도가 달라지나 특별한 경우를 제외하고는 일반지질조사와 기초지반조사에 수반되는 지표답사로 실시한다.

아. 토질시험

⑴ 모든 토질시험은 한국산업규격의 규정에 따라 시행하여야 하며, 변경시 사전에 감독원의 승인을 득하여야 한다.

⑵ 채취된 모든 시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기 위하여 아래의 시험을 실시하여야 하며, 그 결과를 분석․검토하여 조사보고서에 수록하여야 한다.

⑶ 수급인은 시료의 보관, 분류, 운반 및 시험성과의 수집 정리에 대한 모든 책임을 지며, 시료의 하자로 소정의 실내시험 성과를 얻을 수 없는 경우 감독원은 추가 시료채취를 명할 수 있고, 수급인은 반드시 이에 응하여야 한다.

⑷ 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하고 다음과 같은 내용 등 부지조성을 위한 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 한다.

⑸ 실내시험 : 표준관입시험 등에 의하여 채취된 시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기 한국산업규격에서 정한 바에 따라 시험을 실시하여야 한다.

⑹ 보고서 작성

㈎ 기 조사된 자료를 최대한 수집하여 상관관계를 분석하여 조사계획 반영 및 성과분석에 이용하고 그 성과를 포함하여 보고서를 작성하여야 한다.

㈏ 각종 표시 및 기호는 감독원이 제시하는 기준을 따른다.

㈐ 보고서 작성에 있어 초안을 작성하여 인쇄전에 감독원에 제출하여 내용검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

㈑ 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

① 조사명, 조사시행자명, 제출문 : 수급인 대표 및 책임기술자 날인

② 조사개요, 조사세부내용, 조사성과분석, 조사위치도, 지층단면도, 시추주상도

③ 시험성과표,  기타 자료

㈒ 보고서 제작시 이를 효율적으로 이용할 수 있도록 조사결과를 수록한 본 보고서 및 주상도, 시험성과들을 수록한 부록편 등을 감독원과 협의하여 제작하여야 한다.

Ⅳ. 성과품

1. 성과품 작성

내 용	인쇄형식	수 량	비 고
1. 설계도면	백상지, A3	5부
2. 설계예산서	복사제본	5부	내역,단가,수량 등
3. 기타 인허가 서류 등 자료	-	1식	부수조정
4. CD-ROM (설계서 및 기타자료)	CD-ROM	1식

용  역  예  산  서